
Тема Отримання сталевого листа. Види листового металу. Основні властивості металів.

<http://ukped.com/trudove-navchannia/5490-tekhnolohiia-vyhotovlennia-vyrobiv-iz-tonkolystovoho-metalu-ta-drotu.html>

Тема Чорна і біла жерсть.

 Сталь у вигляді тонкої стрічки або листів завтовшки 0,2—0,5 мм називають *жерстю.* Розрізняють два види жерсті: чорну й білу. Жерсть без захисного покриття називають чорною, а жерсть, покриту з обох боків тонким шаром олова, — *білою.*

[](https://konstdop.ucoz.ua/_si/0/65092220.png)

Олов’яне покриття захищає поверхню жерсті від дії зовнішнього середовища, надає їй привабливішого вигляду та розширює сферу її застосування. З білої жерсті завтовшки до 0,5 мм виготовляють кон­сервні бляшанки, форми для виготовлення кондитерських виробів, корпуси термосів кухонне приладдя, місткості для парфумерних виробів тощо.

[](https://konstdop.ucoz.ua/_si/1/06071800.png)

Контрольні запитання

1. Який конструкційний матеріал називають жерстю?
2. Як відрізнити чорну жерсть від білої?